**Основные технические характеристики**:

Процессор**:** Amlogic S805

ОЗУ: 1ГБ DDR3

ПЗУ: 8GB eMMC

Операционная система: Android 4.4

Wi-Fi: 2,4ГГц 802.11b/g/n

Bluetooth: v.4.0

USB: v.2.0

**Характеристики блока ТВ-приставки:**

DVB-T2:  MultiPLP (FTA)

Тюнер: MXL 608

Демодулятор: AVL6762

Демодулятор: QPSK,16QAM,64QAM,256QAM

Диапазон частот: 174МГц-858МГц

**Видео:**

Поддерживаемые форматы видео файлов: \*.mkv, \*.wmv, \*.mpg, \*.mpeg, \*.dat, \*avi, \*.mov, \*.iso, \*.mp4, \*.rm, \*.jpg, \*.bmp, \*gif etc

Разрешение видео: 1080p/i; 720p; 576i

**Аудио:**

Декодер аудио: Dolby Digital (AC-3), MEPG, AAC, HE-AAC, OGG, OGA, FLAC, ALAC, Ape, M4A, RM, MPEG-1 layer1/2, MPEG-2 Layer II (DTS, WMA, WMA Pro, WMV опция)

Режим аудио: Моно/Стерео/Левый/Правый

**Цифровой рекордер:**

Запись: Прямая запись, запись по таймеру,  запись из Телегида

Функции записи: Воспроизведение / пауза /остановка /переход

Перемещение: Перемещение вперед / назад:  2/4/8/16с.

Поддерживаемая файловая система: NTFS, FAT32, EXT3, EXT4

Функции PVR: Редактирование, удаление записанных файлов

**Пользовательский интерфейс:**

Операционная система: Android 4.4

Поддержка: PlayMarket, AppStore

**Характеристики блока безопасности:**

Частота GSM сети:   900/1800/1900 МГц

Частота радиочастотного модуля для беспроводных датчиков: 433 МГц

Мощность радиопередатчика: не более 10дБм

Встроенный аккумулятор: 3.7В/5000мАч Li-polymer

Работа в автономном режиме от аккумулятора: до 8 часов

Количество беспроводных датчиков:  до 20

Количество беспроводных устройств управления:  до 20

Количество Радио брелоков управления:    до 10

Аналоговый видео вход: BNC - 2шт.

Возможность просмотр видеокамер: через интерфейс комплекса/ через мобильное приложение

Видео/фото фиксация с видеокамер: да ( по датчику)

**Разъемы:**

Антенный вход: IEC75

Петлевой антенный выход: IEC75

HDMI: Да

USB 2.0 х2: Да

Micro USB 2.0 OTG: Да

Слот под карты памяти Micro SD: до 128ГБ

Видео выход: CVBS

Аудио выход: стерео L/R

LAN вход: Ethernet  10/100 МБ

Цифровой аудио выход: оптический S/PDIF

Антенна GSM: Да

Антенна Wi-Fi: Да

Антенна радио блока 433 МГц: Да

**Входы/выходы блока безопасности**

Вход подключения сирены: TRS 3.5

Вход подключения внешнего микрофона: TRS 3.5

Вход подключения внешнего динамика: TRS 3.5

Видеовход: 2 \*BNC

Слот для GSM SIM-карты:  Да

Слот для карты памяти: Микро SD до 32 Гб

Светодиодный индикатор: 6 LED-индикаторов режима работы

Сервисная кнопка: Да

Выключатель  блока безопасности: Да

**Комплектация\*:**

Устройство Cadena UMK-587 – 1 шт.

Внешняя антенна WiFi – 1 шт.

Внешняя антенна GSM – 1 шт.

Внешняя антенна 433 МГц – 1 шт.

Пульт дистанционного управления – 1 шт.

Элементы питания для ПДУ: ААА – 2шт.

Блок питания DC 5В/2,5А – 1 шт.

Руководство пользователя – 1 шт.

Информационная наклейка – 1 шт.

Датчики:

Движения, беспроводной – 1 шт.

Открытия двери, беспроводной – 1 шт.

Сирена проводная (110дБ) – 1 шт.

\* Заявленные характеристики товара и комплектация **могут** **быть** **изменены** **производителем** без предварительного уведомления.